|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr. no. | Part name | Length (or) maximum dimension of the part in mm | Diameter (or) width (or) height in mm | L/D ratio (or) A/B ratio | No. of holes | Mass in kg. | Part codes |
|  | Cylinder cover head-01 | 986 | 132 | 7.46 | 9 | 16 | **99813** |
|  | Cylinder cover head-02 | 1390 | 132 | 10.53 | 12 | 19 | **99923** |
|  | Cylinder cover head-03 | 986 | 145 | 6.8 | 12 | 10 | **99721** |
|  | Cylinder cover head-04 | 1086 | 232 | 4.68 | 10 | 14 | **99612** |
|  | Cylinder cover head-05 | 646 | 122 | 5.29 | 11 | 13 | **78722** |
|  | Oil pan-01 | 508 | 254 | 2 | 14 | 20 | **78523** |
|  | Oil pan-02 | 468 | 220 | 2.12 | 12 | 34 | **96626** |
|  | Oil pan-03 | 242 | 75 | 3.23 | 12 | 27 | **78625** |
|  | Oil pan-04 | 203 | 63.5 | 3.19 | 15 | 24 | **78624** |
|  | Bullcage-01 | 240 | 142 | 1.69 | 10 | 10 | **11211** |
|  | Bullcage-02 | 260 | 145 | 1.79 | 12 | 12 | **11222** |
|  | Flywheel housing-01 | 278 | 70 | 3.97 | 36 | 28 | **46475** |

**Dimensional parameters of the part:**